Radiografický neinvazivní průzkum prováděný v Historickém muzeu Národního muzea

Národní muzeum používá transportní rentgen EVO Smart 160D s maximálním 20 - 160 kV a proudem 0,5 - 7 mA

Velikost ozařovny je 4,3 x 4 m, výška 3,8 m. Velikost je vhodná i na objemnější a rozměrnější předměty.

Výstupem je digitální snímek, dodán elektronicky/CD.

|  |  |
| --- | --- |
| Formát RTG snímku 300 x 400 mm                                                                                           | 400 Kč |
| Práce obsluhy (manipulace s předměty, snímání, úprava na PC)                                        | 300 Kč/h. |

*Odkaz na předávací protokol:* [*Předávací protokol.docx*](https://nm2018-cz.nm.netservis.cz/cs/file/21b34131cafaf11ae025d67aff1bc050/9192/Protokol%20rtg.doc)

Adresa: Národní muzeum, Prokopa Holého 78, Terezín 411 55

Kontaktní osoba: Ing. Jan Krejčí

e-mail:  rentgen@nm.cz

Ceník je platný od: 15. 4. 2020